에코 전기온돌 (축열식)

① 일반사항

1) 본 시방서는 축열식 에코 전기온돌 시스템 설치공사에 적용한다.

2) 본 시방서는 기재되지 않은 사항은 건축물 관련 규정 및 전기내선 관리규정, 한국전력공사 전기 관리 규정에 따른다.

3) 축열식 에코 전기 온돌 시스템의 주자재 및 부자재는 본 시방서에 명시한 것을 사용하여야 한다.

4) 시공 중 현장 여건 변경으로 인한 물량의 증감과 자연조건에 따라 예측하기 어려운 불가피한 사항이 발생시는 계약변경 조치한다.

5) 제품 품질보증을 위하여 KS 또는 ISO9001 에 상응하는 그 이상의 제품이어야 한다.

② 전기부분

1)전기온돌용 온도 조절기 Box 또는 Room별 Joint Box는 골조공사 또는 벽쌓기 공사시 전선관 공사를 같이 병행한다.

2)층별 분전반에서 Room별 Joint Box까지의 전선용량 및 온도 조절기 Box까지 전선용량은 심야전력 간선설비 평면에 준하여

전선관 및 전선을 입선한다. (전기공사 도면 및 상세도 참조)

3)중앙집중식 Control과 Room S/W 간 통신선로가 완료되어야 한다. (전기공사 도면 및 상세도 참조)

4)심야전기 송전전 분전반 및 전기공급 계통의 설치가 완료되어야 한다.

5)계량기 Box는 전기공사업체에서 공급하고, 계량기 설치는 한국전력공사에서 공급하는 계량장치를 무상으로 공급받아

전기공사업체에서 설치한다.

③ 건축부분

1)본 축열식 전기온돌 시스템을 설치하는 곳의 바닥은 미장찌꺼기 및 이물질이 없도록 깨끗하게 청소를 해야하며,

바닥면은 수평을 유지하여야한다.

2)바닥 하부로 통과하는 전선관 및 설비배관 등은 가급적 벽체쪽으로 시공하여 반드시 전기온돌 공사 착수전에 시공완료되어야 한다.

3)전기온돌의 시공높이는 바닥슬라브 콘크리트 층에서 상부 마감재(몰탈)의 높이를 포함하여 약 180~200mm내로 수평으로 유지해야 한다.

4)고름 몰탈(건식)을 10mm 정도 두께로 깔아준 다음 마감미장층이 균열되지 않도록 와이어 매쉬 #8정도를 설치한다.

5)건축 공정상 전기온돌 시공후에는 즉시 몰탈(마감)시공이 완료되고 외부인의 출입을 일체 금지하여야한다.

6)마감 시멘몰탈을 시멘트 1: 모래 3 의 비율로 잘 혼합하여 두께 20~40mm 로 균일하게 균열되거나 함몰되는 부분이 없도록

수평이 유지되게 미장마감한다.

7)칸막이 등을 시공시에는 못의 길이가 바닥까지 몇 mm인지 확인하고 시공한다.

8)축열식 전기온돌(히터)작업시 시공하며 온도감지센서는 각 회로별 1개로 축열층의 온도를 감지하여 적절한 축열량을 결정하는

중요한 공정이다. 센서의 위치는 심야전원 통전시 축열층의 온도가 가장 취약한 위치에 설치하는데 일반적으로 축열층의 중앙인 히터와 히터 사이 정 중앙에서 설치하도록한다.

9)과승방지용 온도센서를 발열관 배열의 중앙에 가급적이면 보호캡 가까운 쪽에 발열관과 발열관 중앙위치의 보온후포 위에 센서 보호관 끝단을 밀봉한 후 발열관과 수평으로 배열하여 설치한다.

④ 심야전기 공사 부분 (축열층 단면상세도 참조)

* 시공 기초면 준비방법

1)콘크리트 슬라브 바닥에서 문틀 높이가 150~200mm 유지되어야 한다.

2)전체 시공면적에 걸쳐 균일한 평탄도를 유지할 수 있도록 정리작업을 해야한다.

3)시공 면적에 평탄도를 유지하기 어려울 시에는 바닥에 모래 및 축열재로 균일하게 깔아 평탄도를 유지한다.

* 방습층 시공

1) 방습층은 콘크리트 슬라브면을 깨끗이 정리한 후 방습재(비닐 0.05T)를 슬라브 전체면에 방습처리를 한다.

2) 방습층은 하단 바닥으로부터 습기가 스며드는 것을 방지하여 제품의 부식발생을 방지하기 위한것이다.

* 바닥 단열 및 축열층 시공

1) 시공 전면적에 건축볍규의 규정에 준한 규격의 단열재(스티로폴 0.03kg/cm)를 설치하되 바닥면 하부로 손실되는 열을 최대한 줄이기 위해

단열 보온층 연결부분이 공간이 생기지 않게 처리한다.

2) 은박시트(열반사단열재)는 단열재 상단에 설치시공하되 서로 겹치게 하여 열손실이 없게 처리한다.

3) 은박시트를 설치한 후 하부 보온재(후포 10mm)를 설치하고 축열재(25mm 정도 크기의 자갈)를 80mm 두께로

고르게 수평이 되도록 덮는다.

4) 수평으로 정리된 축열층 위에 발열관을 표준간격으로 배열한 후 현장 결선의 경우에는 발열관에서 인출된 리드선과 연결 리드선을

슬리브단자를 사용하여 압착기로 압착연결하고 슬리브 연결부위를 수축튜브(본드내장)나 고무절연테이프로 감싸서 절연시킨다.

5) 전기용량을 감안하고 일반전기를 사용하여 발열체의 전기통전 이상유무를 확인한 후 전체 발열관을 손으로 만져보았을때

동일하게 뜨거워져 이상이 없음을 확인한다.

6) 상부 축열재를 발열관의 배열이 흐트러지지 않게 입구에서부터 80mm 두께로 균일하게 설치한다.

7) 두께 10mm의 보온덮개를 덥는다. 이때 벽면과 보온덮개 사이 또는 보온덮개와 보온덮개 사이가 4면이 300~500mm이상 떨어져

바둑판 모양이 되게 하여 마감 미장층과 축열층이 결속되게 하며 심야전기 통전후 축열층의 빠른 열손실을 막아 주도록한다.

*온도 조절기 설치

--- 온도 조절기 Box는 부하 조건에 맞도록 설치하여야 하며, 다음과 같이 설치한다.

1) 설치 위치는 어린이의 손에 닿지 안도록 1.2m 이상 높이에 설치한다.

2) 밀폐 또는 습한 장소는 피하고 통풍이 잘되는 위치에 설치한다.

3) 난로, 온풍기, 직사광선 등의 온도상승이 될만한 장소에서는 멀리한다.

4) 인화물질이 있는 곳은 피한다.

5) 비를 맞지 않는 안전한 장소에 설치한다.

--- 제품 시공자격 및 준공검사

1) 본 제품을 시공할 때에는 본사 소정의 시공기능 교육을 받은 기능공이 상기 내용대로

시공 설치하여야하며 철저한 점검후 마감미장을 하고 모든 시공현장 도면은 필히 작성

하여 보관하도록 한다.

2) 본 제품을 설치할 때에는 설치 면적에 따라 규격이 다양하므로 설치 면적에 알맞은

규격을 택하여 설치한다.

* 기준 구비 계측기

--- 시공 업체는 현열식 전기온돌을 시공하면서 제반 전기적 특성을 점검하여야함으로

아래의 측정계기를 보유하고 년 1회 이상 공인시험소의 검교정을 받아야한다.

1) 절연저항계 ( Insulation Tester, Meggar(1,000V~2,000MΩ) )

2) 후크메타 (600V/200A)

3) 저항측정기(멀티메타)

※ 에코 전기온돌 규격 사양서